**Announcement of Cayin N3Pro firmware v2.0**

**Новые функции и улучшения**

1. Возможность воспроизведения MQA;

2. Различные исправления и улучшения.

**Процесс обновления**

Выполнить обновление можно в автоматическом (по Wi-Fi) или ручном режиме.

Убедитесь, что плеер заряжен не менее чем на 30%, в противном случае перед началом обновления требуется зарядить плеер.

**Вариант 1: обновление вручную**

1. Загрузите архив с обновлением в формате .zip с вебсайта Cayin.
2. Извлеките файл обновления из архива (update.upt).
3. Скопируйте файл обновления в корневой каталог карты памяти, установите карту памяти в плеер.
4. Выберите раздел «обновление системы» в меню настроек, затем в диалоговом окне выберите «обновление с SD карты» и подтвердите выбор, нажав OK.
5. После подтверждения процесс обновления запустится, на экране вы будете видеть шкалу прогресса обновления.
6. После установки обновления плеер автоматически перезагрузится. Новую версию ПО можно увидеть под пунктом «Об устройстве» в выпадающем меню.

**Вариант 2: обновление по Wi-Fi**

* 1. Подключите N3Pro к сети Wi-Fi с доступом в интернет.
  2. Убедитесь, что на карте памяти есть не менее 100МБ свободного пространства.
  3. Выберите раздел «обновление системы» в меню настроек, затем в диалоговом окне выберите «OTA обновление». Система проверит наличие обновлений.
  4. Если обновление ПО доступно, в верхней части экрана появится сообщение «Доступно новое ПО ХХХХ». Для продолжения нажмите «Загрузить».
  5. После окончания процесса загрузки, система выведет запрос «Обновить ПО сейчас?». Нажмите «ОК», чтобы выполнить обновление.
  6. После подтверждения процесс обновления запустится, на экране вы будете видеть шкалу прогресса обновления.
  7. После установки обновления плеер автоматически перезагрузится. Новую версию ПО можно увидеть под пунктом «Об устройстве» в выпадающем меню.
  8. После успешного обновления удалите файл “n3pro.upt” из корневого каталога карты памяти, чтобы избежать сбоя при следующем обновлении.

**Примечания**

* N3Pro поддерживает карты памяти с файловой системой FAT/FAT32/exFAT/NTFS.
* Не пользуйтесь плеером во время обновления.
* После успешного обновления удалите файл “n3pro.upt” из корневого каталога карты памяти.
* После обновления ПО требуется обновить медиатеку.
* Если во время обновления к плееру подключено зарядное устройство, он не перезапустится автоматически. Для завершения процесса перезагрузки извлеките зарядное устройство.