ON55

Проводной микрофон с подвижной катушкой: Профессиональный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности, чистым и ярким тоном. Особая технология для расширения динамического диапазона. Эффективное подавление окружающих шумов.

Прочная металлическая конструкция: Металлический корпус с устойчивостью к истиранию и царапинам; гладкая поверхность для комфортного удержания. Головка из металлической сетки, устойчивая к ржавчине, обладает высокой прочностью и устойчивостью к падениям, а внутренний звукопоглощающий хлопок улучшает эффект шумоподавления.

Микрофон для вокалистов: Проводной динамический микрофон ON55 имеет более широкую частотную характеристику и более высокую устойчивость к звуковому давлению, обладает удивительной детализацией. Он подходит как для сцены, так и для студии звукозаписи.

Кабель XLR на 6,35 мм: изготовлен из высококлассной меди и имеет высокую устойчивость к помехам.