DEW4

Поразительная динамика

Чистое и точное звучание

Два ЦАП CS43131 \ PCM 768кГц/32бит \ DSD256 \ 3.5мм небалансный и 4.4мм балансный выходы \ многоуровневая регулировка громкости \ фрезерованный металлический корпус \ высокий и низкий режимы усиления \ Сигнал/Шум 130дБ \ Сверхнизкий уровень шума 1µVrms \ Искажения 0.0003% \ динамический диапазон 130дБ

DEW4 получил сертификацию Hi-Res Audio от Japan Audio Association (JAS) – гарантия качественного и высокоточного звучания, настолько реалистичного, как будто вы находитесь рядом с музыкантами.

Сделает путешествие более увлекательным

Поможет погрузиться в работу и игры

Подарит ощущение домашнего кинотеатра

Позволит ощутить себя на концерте

Два ЦАП CS43131

PCM 768кГц/32бит

DSD256

3.5мм небалансный и 4.4мм балансный выходы

многоуровневая регулировка громкости

высокий и низкий режимы усиления

Режим UAC

Динамический диапазон 130дБ

сверхнизкие искажения 0.0003%

Высокое соотношение сигнал/шум

Энергонезависимая память

Сверхнизкий уровень шума 1µVrms

Низкое энергопотребление

Четырехжильный кабель из посеребренной бескислородно й меди

фрезерованный металлический корпус

Мощное точное звучание

Две микросхемы ЦАП CS43131 обеспечивают мощное звучание с превосходным качеством. Благодаря широкому динамическому диапазону 130 дБ (до 132 дБ по данным аудиоанализатора APx555), DEW4 точно воспроизводит детали и динамику, делая звучание музыки более реалистичным и выразительным. Он поддерживает 768 кГц/32 бит PCM и аппаратное декодирование DSD 256. Все шумы и помехи эффективно подавляются благодаря тщательно продуманным цепям фильтрации.

Абсолютно чистый и темный звуковой фон

Благодаря тщательно продуманной конструкции схема DEW4 имеет поразительно низкий уровень шумов: высокое отношение сигнал/шум 130 дБ@32Ω и искажения 0,0003%@32Ω (по данным аудиоанализатора APx555 - 0,00017%). Это позволяет музыке звучать на фоне черного занавеса, практически без шума (1 µVrms).

Практичная конструкция

Полностью металлический корпус

Корпус с удобным разъемом Type-C изготовлен из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, обработанного на ЧПУ и отполированного для придания плавных изгибов и изысканной текстуры. Черное анодированное покрытие с пескоструйной обработкой повышает помехоустойчивость и долговечность. Тактильную привлекательность придает текстура, выгравированная лазером.

Кабель из бескислородной и посеребренной меди

Гибридный кабель из высококачественной бескислородной и посеребренной меди снижает уровень помех и обеспечивает чистое и прозрачное звучание. Конструкция со съемным кабелем обеспечивает возможность модернизации, добавляя универсальность. В комплект поставки входит стандартный соединительный кабель Type-C. Кабель Lightning приобретается отдельно.

Стильный дизайн и широкая совместимость

DEW4 оснащен стильными кнопками для удобной регулировки громкости/усиления и разъемами 3.5мм и 4.4мм для совместимости с большинством моделей наушников.

Поддержка стандарта UAC 1.0 обеспечивает совместимость с большинством источников звука, включая популярные игровые консоли.

\*Подключите DEW4 к источнику аудио, зажав кнопку «Громкость +» для включения в режиме UAC 1.0

Продуманная нелинейная регулировка громкости

Точная 30-уровневая регулировка громкости с нелинейным шагом на 3-5 дБ в начале и конце диапазона и более точным шагом 1.5дБ в среднем диапазоне позволяет комфортно и точно настроить громкость в соответствии с вашими предпочтениями. Энергозависимая память сохранит настройку для последующих включений ЦАП-усилителя.

Инструкции

1. С помощью прилагаемого кабеля для передачи данных подключите смартфон или другое внешнее устройство, поддерживающее OTG. При успешном подключении индикатор DEW4 будет гореть, указывая на правильное соединение. При первом подключении DEW4 к смартфону рекомендуется уменьшить громкость звука, а затем отрегулировать ее до желаемого уровня, чтобы избежать чрезмерной громкости. Мы рекомендуем использовать источники звука с высоким битрейтом для улучшения качества прослушивания.

2. Функции кнопок

Нажатие Удержание

Громкость+ Увеличить на 1 уровень Последовательно увеличивать

Громкость- Уменьшить на 1 уровень Последовательно уменьшать

-Уровень громкости сохраняется при выключении

-Регулировка громкости на DEW4 и смартфоне не зависят друг от друга

3. Переключение режимов UAC и высокого/низкого усиления

-DEW4 по умолчанию всегда включается в режиме UAC 2.0

-Для включения режима UAC 1.0 зажмите кнопку «Громкость +», а затем подключите кабель USB к устройству-источнику звука. Отпустите кнопку, когда индикатор начнет медленно мигать.

-Во время работы DEW4 нажмите одновременно обе кнопки регулировки громкости для переключения режима усиления.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Режим усиления | Выходной уровень при 0 дБ (RMS) | |
| 3.5мм небалансный | 4.4мм балансный |
| Низкое усиление | 1 В | 2 В |
| Высокое усиление | 2 В | 4 В |

4. Важное примечание

Не подключайте наушники в оба разъема (3.5 и 4.4) одновременно!