**Перевод для фотографий новой модели Тесан**

2 фото

1й столбик

Размеры 109\*99,8\*55мм

Максимальный выходной ток: 16А

Степень защиты: IP44

Голосовое управление

Умный сетевой фильтр с функцией Hands free

2й столбик

Защита от перегрузки и скачков напряжения

Высокий класс безопасности

Функция синхронизации

Возможность установки в соответствии с личными предпочтениями

Беспроводное управление

Совместимость с мобильным приложением Tuya Smart и Smart Life

3й столбик

Частота сети Wi-Fi : 2.4Гц

Максимальная нагрузка: 4000Вт

3 фото

Разбрызгиватель для воды

Свет в помещениях

Свет в ванной

Свет в бассейне

Свет на улице

Максимальная нагрузка: 4000Вт

Максимальный выходной ток: 16А

4 фото

Степень защиты IP44

Огнеупорный АБС-пластик обеспечивает ударопрочность и пожаробезопасность сетевого фильтра