E25HD

Далеко за пределами легенды

Визуальное и акустическое произведение искусства

Элегантный дизайн

Выходная мощность 74Вт RMS

1” твиттеры с шелковым куполом

3” длинноходные НЧ-СЧ динамики

3” пассивные излучатели

Высококлассная обработка аудиосигнала

Различные входы

Сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless

Простое управление

Приложение EDIFIER ConneX

Элегантный дизайн

Дизайн аналогичен моделям EDIFIER Luna Eclipse, получивших награду iF DESIGN AWARD в 2014 году, и EDIFIER e25, удостоенных награды CES INNOVATION AWARDS в 2015 году.

Благодаря элегантному профилю, глянцевому лаковому покрытию, отборным материалам и мастерству исполнения, e25HD - это не только выдающиеся колонки, но и произведение искусства, хорошо подходящее для вашей гостиной, кабинета или спальни.

Уникальная акустическая архитектура

Акустическая архитектура состоит из одного 1-дюймового твиттера с шелковым куполом, одного 3-дюймового длинноходного средне-низкочастотного динамика и двух пассивных басовых излучателей. Овальная акустическая полость эффективно снижает резонанс и искажения. Такая конфигурация позволяет воспроизводить четкие высокие, чистые средние и напористые низкие частоты.

Высококлассная обработка аудиосигнала

Колонки поддерживают обработку цифрового аудио с высоким разрешением до 24 бит/96 кГц.

Двойные цифровые аудиоусилители TI класса D создают точный двухполосный активный кроссовер, отдельно усиливая высокочастотные и средне-низкочастотные сигналы, а также эффективно управляют DRC.

Сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless

Входы Bluetooth с поддержкой LDAC, S/PDIF (оптический) и AUX. Цифровые входные интерфейсы поддерживают аудио высокого разрешения до 24 бит/96 кГц.

Простое управление

Легко управляйте воспроизведением с помощью сенсорной панели на правой колонке или пульта д/у.

Совместимы с приложением EDIFIER ConneX

Загрузите приложение для получения доступа к дополнительным функциям

Управление воспроизведением

Управление эквалайзером

Руководство пользователя

Характеристики

Выходная мощность(RMS): ВЧ 15Вт\*2 + СЧ-НЧ 22Вт\*2

Излучатели: ВЧ 19мм

СЧ-НЧ 82мм

Пассивный НЧ 82мм

Диапазон частот: 50Гц – 40кГц

Сигнал/Шум: >85дБ (А)

Входы: Bluetooth, оптический, AUX

Версия Bluetooth: 5.3

Размеры(одна колонка): 113\*213\*222.5мм

Вес: 3.24кг