**TP-VB4U6E**

- Сетевой фильтр оснащен кнопкой с предохранителем, которая отключает питание при коротком замыкании, перегрузке или скачков напряжения.

- Встроенная функция Smart IC, за счет которой сетевой фильтр автоматически распознает подключенное устройство и подает оптимальный ток питания для быстрой и безопасной зарядки.

- Огнеупорный поликарбонат корпуса обеспечивает пожаробезопасность фильтра.

- Шторки защиты от детей

- Устойчивое нескользящее основание