CS-100DAC

Hi-Fi Аудио ЦАП с двумя выходными каскадами

Транзисторный/Ламповый выходной каскад

Лампы: балансный и небалансный выход

Транзисторы: балансный и небалансный выход

DSD 512

PCM 32бит/768кГц

ЦАП: ES9038PRO\*2

I2S/DSD вход

Предусиленный/линейный выход

Независимая схема предусиления

Два силовых трансформатора

Шесть видов входных разъемов для работы с большинством устройств

Коаксиальный RCA

Оптический

I2S/DSD

Коаксиальный BNC

AES/EBU

USB-B

\*коаксиальный вход поддерживает до 384кГц при использовании стандартного кабеля 75 Ом.

\*Разъем I2S/DSD совместим с iDAP-6 и N8.

Поддержка предусиленного выхода

Предусиленный выход с независимой схемой усиления

Линейный выход и предусиленный выход с поддержкой лампового и твердотельного каскада

Выберите выходной каскад, подходящий к вашей музыке

Различные транзисторные схемы усиления для балансного и небалансного выходов

Небалансный выход: OPA228P

Балансный выход: 2\* MUSES02

По две лампы 6922ЕН для балансного и небалансного выходов

Одинаковые лампы гарантируют одинаковый характер звучания балансного и небалансного выходов при выборе лампового каскада.

Два чипа ES9038PRO для декодирования сигнала

Схема I/V конверсии класса А: два OPA228P в левом и правом каналах

OPA2228P в схеме предусиления напряжения

Два фирменных тороидальных трансформатора

Два фемтосекундных генератора тактовой частоты

Дисплей AMOLED 3.95 дюйма

Корпус из алюминиевого сплава

Специальные выступы на верхней панели