|  |  |
| --- | --- |
|  | Создайте частную сеть Wi-Fi где угодноАС1200 Wi-Fi тревел-роутер |
|  | 20+ устройствСкоростной АС1200 Wi-FiБыстрый Wi-Fi, надежный сигнал только для ВасПодключите проводное соединение, чтобы создать свою частную двухдиапазонную сеть Wi-Fi для более стабильного сигнала во время онлайн-встреч в деловых поездках. Благодаря 128 МБ большой оперативной памяти TR1200 легко подключает более 20 устройств с максимальной емкостью в 128 устройств. |
| Универсальный VPN для безграничных приложений |
|  |  |  |  |
| VPN-сервер и клиентШесть популярных протоколов шифруют каналы данных удобным вам способом, как при подключении в качестве клиента, так и при размещении VPN-сервера. | Совместимость с более чем 50 провайдерамиВстроенные VPN WireGuard и OpenVPN позволяют вам делиться вашим коммерческим VPN со всеми подключенными устройствами. | Назначение VPN определенным устройствамИз соображений безопасности или производительности вы можете выбрать определенные устройства для использования VPN через панель управления устройствами. | Нет публичного IP? Нет проблемДля размещения VPN-сервера обычно требуется публичный IP. ZeroTier позволяет размещать сервер, даже если у вас нет публичного IP в отелях или кафе. |
| DNS через TLS защищает данные браузера от утечки |
|  |  |
| Без DNS через TLSДля размещения VPN-сервера обычно требуется публичный IP. ZeroTier позволяет размещать сервер, даже если у вас нет публичного IP в отелях или кафе. | С DNS через TLSВаши запросы на поиск веб-сайтов будут зашифрованы и обработаны доверенными поставщиками DNS, включая Cloudflare, Google и Quad9. Quad9 защищает пользователей от вредоносных программ и фишинга, так что никто не сможет узнать, какие веб-сайты вы посетили. |
|  | Мультирежим 6-в-1Защита Ваших данных в публичной Wi-Fi сетиВыберите режим роутера или WISP для усиления безопасности при подключении к общедоступному Ethernet или Wi-Fi соответственно. TR1200 так же поддерживает режимы точки доступа, повторителя сигнала и клиента, а также поддерживает CUDY меш-соединение для различных пользовательских сценариев. |
| Мощный функционал в компактном исполнении |
|  |  |  |  |
| Легче и меньше телефоновTR1200 весит всего 99,9 г и имеет карманный размер, что делает его удобным в путешествиях. | Питание от ноутбукаПодключайте роутер к Вашему ноутбуку или зарядному устройству телефона через разъем питания USB-C. Сторонний блок питания должен быть 5 В / 2 А или оснащен PD (быстрая зарядка). | Подключение VPN одним нажатиемПодключите роутер к зарядному устройству ноутбука или телефона через разъем питания USB-C. Сторонний блок питания должен быть 5 В / 2 А или оснащен PD (быстрая зарядка). | Создайте свой собственный сетевой накопительПодключите свой накопитель для размещения собственной облачной станции по протоколу Samba. Для систем Android требуется программное обеспечение сторонних производителей "X-plore". |