TS-301-DE

- Встроенная функция Smart IC, за счет которой сетевой фильтр автоматически распознает подключенное устройство и подает оптимальный ток питания для быстрой и безопасной зарядки.

- Огнеупорный поликарбонат корпуса обеспечивает пожаробезопасность фильтра.

2

Сетевой фильтр “6 в 1”

3 евророзетки

3 USB порта

3

Удобная кнопка выключателя питания

Экономия электроэнергии

TESSAN *– на верхней половине картинки*

Другой сетевой фильтр - *на нижней половине картинки*

Приходится вставлять и вынимать устройства для включения / выключения

4

Надёжный помощник для комфорта Вашего дома.

Идеально подходит для бытовой техники: кофемашины, тостера, электрической зубной щетки, фена, а также и для мобильного телефона, планшета, наушников и т.д. (суммарно до 10А).

5

Эргономика и стиль

Максимальная экономия места для поддержания чистоты и порядка в вашем доме

7

Компактный сетевой фильтр “6 в 1”