A-845Pro

Ламповый интегральный усилитель

25 лет опыта на пути к совершенству

Доступен в виде глобальной ограниченной серии в количестве 249 штук

По случаю 25-летнего юбилея Cayin выпускает усилитель A-845Pro в ограниченной серии. На мировом рынке будет продано 249 экземпляров, серийный номер "0000" навсегда останется в коллекции Cayin.

Концепция модели / внешний вид

Основные цвета A-845Pro - титаново-золотой, черный.

Королевский стиль дизайна.

Фирменный стиль основного регулятора громкости.

Концепция модели / компоненты

Лампы JJ 5U4GB используются для стабилизации напряжения

Для усиления напряжения использованы лампы Tung-Sol 6SN7GTB

Для усиления использованы лампы Full music З00B/n с фарфоровым основанием

В аноде З00B/n использована мелкоячеистая сетка DIP 1540, защищенная глобальным патентом. Эта сетка, вместе с графитовой пластиной в Full music 845SL, обеспечивают насыщенное полнодиапазонное звучание, отвечающее требованиям различной музыки.

Для усиления класса А использована лампа Full Music 845SL

Ток для новой нити накала уменьшен до 0.6A, что позволяет экономить до 82% потребляемой энергии.

Температура нити накала снижена примерно на 70%, температура внешнего стекла снижена примерно на 150°C.

Высококлассные конденсаторы MUNDORF Mcap EVO серии SilverGold

Специально разработанный тороидальный трансформатор и выходной трансформатор

Высокая выходная мощность, низкий импеданс, низкий уровень шума и стабильная производительность.

Концепция модели / Функции

Возможность использования в качестве усилителя мощности

В сочетании с Cayin SC-6LS MK2 можно создать систему из предварительного усилителя и усилителя мощности.

Возможность настройки HUM Balance

Встроенный амперметр для регулировки BIAS

Возможность регулировки BIAS

Возможность переключения между различными режимами негативной обратной связи

Фирменные позолоченные разъемы. Выходные разъемы для подключения колонок с различным импедансом.

Ручная работа

Посеребренные кабели для идеальной передачи сигнала

Тщательная полировка каждой грани корпуса

Одинаковый момент затяжки каждого винта

Тестирование каждой лампы на соответствие параметрам

Cayin проявляет внимание к мельчайшим деталям на протяжении 25 лет, и никогда не остановится