**FW3**

Полностью интегрированная HiFi конструкция | ЦАП AK4332 | Qualcomm Bluetooth QCC5141

10-мм динамический излучатель на основе углеродного волокна | Поддержка Hi-Res Bluetooth кодеков LHDC/aptX Adaptive

10-полосный PEQ (параметрический эквалайзер) | Время автономной работы 21 ч| 4 физические кнопки | Специально настроенная частотная характеристика

Полностью интегрированные HiFi TWS наушники

Настоящая HiFi конструкция с ЦАП и усилителем в каждом наушнике

ЦАП AK4332

Мощное ядро для великолепного звука

Bluetooth-чип Qualcomm QCC5141

Эффективность и стабильность, обеспечивающие бесперебойную работу

10-мм динамический излучатель на основе карбона

Истинное качество звука аудиофильского уровня

Поддержка Hi-Res Bluetooth форматов LHDC/aptX Adaptive

Обработка сигнала 96кГц/24бит для воспроизведения подлинного звука

10-полосный параметрический эквалайзер

Придайте свой стиль каждой песне

Длительное время автономной работы в 21 ч

Надежный спутник в сложных условиях

4 физических кнопки

Удобное управление без ложных срабатываний

Специально настроенная частотная характеристика

Тщательная настройка специалистами по акустике

**1.**

Полностью беспроводной HiFi

Новые FW3 - это полностью интегрированные беспроводные наушники с высокой точностью воспроизведения звука, сочетающие независимый ЦАП, профессионально настроенные акустические компоненты и высококлассный чип Bluetooth, которые придают новый смысл тому, какими должны быть HiFi TWS.

**2.**

**Мощное ядро для бескомпромиссного звука**

**ЦАП AK4332**

В новых FW3 используется эффективный ЦАП AKM VELVET SOUND - AK4332. Эта высокопроизводительная микросхема имеет отношение сигнал/шум 106 дБ, уровень искажений 0,0016% и динамический диапазон до 102 дБ.

**3.**

**Эффективность и стабильность, обеспечивающие бесперебойную работу**

**Bluetooth-чип Qualcomm QCC5141**

Благодаря высококлассному DSP и двухъядерному процессору Bluetooth-чипа QCC5141, FW3 отличаются качественным звучанием и стабильной работой.

\*FW3 получили сертификацию Snapdragon Sound, что гарантирует отличное качество звука.

**4.**

**Воспроизведение звука с качеством аудиофильского уровня**

**10-миллиметровый динамический излучатель на основе карбона**

Будучи HiFi брендом, FiiO, безусловно, заботится о том, чтобы любые наушники отличались высоким качеством звучания. Для достижения этой цели в наушниках FW3 используется высококлассный 10-миллиметровый динамический излучатель на основе карбона. Материал на основе углерода позволяет FW3 иметь превосходный и быстрый переходный отклик, а также уменьшает нежелательные пробои, что приводит к снижению общего искажения, обеспечивая FW3 исключительное разрешение, редко встречающееся в продуктах аналогичного класса.

**5.**

**Передача с высоким разрешением**

**Точное воспроизведение музыки**

**Поддержка Hi-Res Bluetooth кодеков LHDC/aptX Adaptive**

FiiO FW3 поддерживают кодеки LHDC/aptX Adaptive, значительно повышающие качество звука по сравнению с более ранними кодеками Bluetooth, что позволяет этим наушникам воспроизводить музыку во всех ее великолепных деталях.

**6.**

**Каждая песня в вашем стиле**

**10-полосный параметрический эквалайзер**

Настройте прослушивание по своему вкусу. FW3 снабжены 10-полосным параметрическим эквалайзером, и для каждой полосы можно настроить центральную частоту, уровень и полосу пропускания центральной частоты. Вы можете создать набор "музыкальных фильтров" по своему вкусу.

**7.**

**Надежный помощник, всегда заряженный энергией**

**21 час автономной работы**

Полностью интегрированная система TWS FW3 не только оснащена высокопроизводительными компонентами, обеспечивающими ей превосходное звучание, но и отличается впечатляющим временем автономной работы. В FW3 встроен большой аккумулятор емкостью 60 мАч, который в сочетании с емким 380 мАч аккумулятором зарядного кейса обеспечивает общее время автономной работы около 21 часа или более.

**8.**

**Удобство использования должно быть стандартом**

**4 физические кнопки**

На каждом наушнике расположены 2 физические кнопки, которые, в отличие от сенсорных кнопок, позволяют легче управлять наушниками на ощупь, исключая случайные прикосновения. Кроме того, физические кнопки расположены перпендикулярно углу ношения, что облегчает их использование без применения чрезмерных усилий.

**9.**

**Специально настроенная частотная характеристика**

**Тщательная настройка специалистами по акустике**

Целью разработки полностью интегрированных TWS FW3 было доказать, что можно создать полностью беспроводные наушники с аудиофильским качеством звука. Специалисты команды разработчиков FW3 кропотливо настраивали как цифровые, так и аналоговые компоненты, чтобы FW3 действительно достоверно воспроизводили вашу музыку.

**Basic specifications**

Модель: FW3

ЦАП: AK4332

Микросхема Bluetooth: QCC5141

Динамический драйвер: 10-мм диафрагма на основе карбона

Версия Bluetooth: 5.2

Частотная характеристика: 20-20 кГц

Чувствительность: 108 дБ/мВт (@1 кГц)

Импеданс: 32 Ом+20% (@1кГц)

Время зарядки: с зарядным кейсом 1 ч 40 мин

Время работы от аккумулятора: около 7 ч (наушники) + 14 ч (зарядный кейс)

Емкость аккумулятора: наушники 65 мАч, зарядный кейс 380 мАч

Поддерживаемые кодеки: SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC

Ear unit weight:

Total weight:

Earphones dimensions:

Charging case dimensions:

**配件部分**

**配件标题:** Abundant accessories

**配件内容:** 规格书清单为准

**~~保修政策~~**

**~~1 year replacement，2 years general warranty~~**

~~FiiO stands behind their excellent quality products with great service. For earphones this means a 1 year replacement and 2 years general warranty. We aim to provide you with service to make you feel more at ease.~~

~~\* Replacement service is currently limited to mainland China~~