 **МОДЕЛЬ: Е10К**

**USB аудио декодер и усилитель для наушников**

**Руководство пользователя**

Представляем Вам FiiO Е10К— USB аудио декодер и усилитель для наушников.

E10K – это мультифункциональный USB аудио декодер. При подключении к ПК он может использоваться в качестве высококлассной внешней звуковой карты. Также к E10K можно подключить наушники, что обеспечит высокий уровень их звучания, или внешнее звуковое оборудование через цифровой коаксиальный или аналоговый линейный выход.

**Особенности**

* Двойной сбалансированный источник питания, который устраняет выходные звуковые искажения, что позволяет достичь максимально расширенного звучания низких частот и улучшает качество звука в целом
* Двухступенчатая архитектура усиления (OP для усиления напряжения и BUF для усиления тока) для снижения уровня помех и увеличения соотношения сигнал/шум
* Micro USB порт для максимального удобства и совместимости
* Система обнаружения внезапного прерывания питания от сети для защиты устройств.
* Переключатели баса и усиления.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

**БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА**

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией FiiO аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания FiiO не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией FiiO.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.

Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств.

Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора.

Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Батарея/аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или батарею/аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях.

Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.

Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

**Управление и входы/выходы**

**** 

1. Переключатель баса (Вкл./Выкл.) 1. Micro USB порт
2. Светодиодный индикатор питания 2. Коаксиальный цифровой выход
3. Порт для подключения наушников 3. Переключатель усиления
4. Колесо регулировки уровня громкости 4. Линейный выход

**Инструкции по эксплуатации**

* При первом подключении устройства к ПК через USB, на дисплее ПК отобразится оповещение о том, что найдено новое оборудование. Следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее ПК, чтобы успешно завершить установку драйверов для E10K.
* Действия из предыдущего пункта, необходимо будет повторить в случае подключения устройства к новому ПК или к иному USB-порту ПК, с которым устройство было соединено.
* При первом подключении устройства к ПК, уровень громкости будет установлен на средний показатель. Вы сможете изменить это с помощью Вашего ПК.
* При воспроизведении музыки, измените устройство вывода звука на «FiiO USB DAC-E10» через интерфейс выбора устройства музыкального проигрывателя.



Также вы сможете изменить устройство вывода звука при помощи контрольной панели, в этом случае все воспроизводимые на компьютере звуки будут воспроизводится через E10K.

**Примечания:**

* После установки ASIO драйверов на Ваш ПК не производите подключение или отключение E10K к ПК/от ПК при помощи USB кабеля во время воспроизведения музыки. Пожалуйста, останавливайте воспроизведение музыки перед подключением/отключением E10K.
* Если устройство не может распознать сигнал/воспроизводить звук при подключении через USB, проверьте, выбран ли FiiO E10K в качестве устройства вывода звука в настройках аудио на компьютере. Если звук отсутствует, попробуйте отрегулировать уровень громкости звука на Вашем ПК и на самом устройстве при помощи колеса регулировки уровня громкости (не устанавливайте максимальное значение уровня громкости на устройстве, если звук все равно отсутствует).
* Если звук искажается, например, когда присутствуют фоновые шумы/шипение и/или звук преобладает в одном из наушников, то убедитесь в том, что воспроизводимый файл не поврежден, а также проверьте правильность подключения наушников/аудио устройства к соответствующему порту (для наушников или линейному выходу).
* Если E10K не обнаруживается при помощи Вашего ПК, то отключите его и переподключите не ранее чем через 5 секунд.
* Если светодиодный индикатор питания не горит, но при этом E10K нормально определяется с помощью ПК, то это означает, что E10K вошел в режим защиты от коротких замыканий. Отключите USB кабель и наушники от устройства и произведите повторное подключение не ранее чем через 5 секунд. Если проблема не решится, обратитесь в сервисный центр.

**Технические характеристики：**

|  |  |
| --- | --- |
| Частотный диапазон | 20Гц~20кГц |
| Частота дискретизации (USB декодирование) | макс. 96 кГц/24 бит. |
| Коаксиальный цифровой выход | стерео PCM |
| Выходная мощность | 200 мВт/32 Ом |
| Рекомендуемое сопротивление наушников | 16~150Ом |
| Источник питания | Micro USB порт |
| Размеры | 79 мм х 49.1 мм х 21 мм |
| Вес  | 78г |

**Комплект поставки:**

E10K 1 шт; USB кабель 1 шт; Руководство пользователя 1 шт; Резиновые опоры 6 шт; Гарантийный талон 1 шт

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

**СЕРВИС**

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://fiio.net.ru/support/>

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 2года

Использовать строго по назначению 